**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ**

**ПОТОЧНИЙ (ЯМКОВИЙ) РЕМОНТ ДОРІГ**

**(БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ШОСЕ, ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ І ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ; ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ - ЗА КОДОМ CPV ЗА ДК 021:2015 - 45230000-8)**

У зв’язку з необхідністю утримання доріг, балансоутримувачем яких є підприємство, у технічно справному стані, Комунальне підприємство «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради» Дніпровського району Дніпропетровської області оголосив закупівлю **ПОТОЧНИЙ (ЯМКОВИЙ) РЕМОНТ ДОРІГ (БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ШОСЕ, ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ І ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ; ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ - ЗА КОДОМ CPV ЗА ДК 021:2015 - 45230000-8).**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ** |
| **№ п/п** | **Найменування робіт і витрат** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 310 |
| **2** | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорiг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | м2 | 410 |
| **3** | Суміші асфальтобетонні гарячі та теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів дрібнозернистих типу В, марка 1  | т | Не менше 86 |
| **4** | Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60 перший сорт | т | Не менше 1,2 |

1. Послуги надаються відповідно до положень ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг» (далі - ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016).

ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 установлені вимоги до організації та технології надання послуг з ліквідації вибоїн покриття, а також до матеріалів та контролю якості робіт.

Надання послуг здійснюється на підставі кошторисної документації, складеної на основі дефектного акту, затвердженого Замовником.

2. Обсяги послуг поточного (ямкового) ремонту доріг смт Слобожанське і село Степове Слобожанської селищної ради.

Очікувана вартість предмета закупівлі: **540 000 грн 00 коп. (П’ятсот сорок тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ,** вонапередбачена кошторисом підприємства та річним планом закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу вартості робот та необхідних матеріалів.

**Конкурентна процедура закупівлі ПОТОЧНИЙ (ЯМКОВИЙ) РЕМОНТ ДОРІГ (БУДІВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДІВ, ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ ТА ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ, ШОСЕ, ДОРІГ, АЕРОДРОМІВ І ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ; ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ - ЗА КОДОМ CPV ЗА ДК 021:2015 - 45230000-8), доступна за відповідними посиланнями: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-24-000102-c**