**ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ**

**Поточний ремонт каналізаційної системи в с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області**

**(ДК 021:2015: 45330000-9 — Водопровідні та санітарно-технічні роботи)**

У зв’язку з необхідністю утримання каналізаційної мережі у технічно справному стані для забезпечення екологічного благополуччя населеного пункту, Комунальне підприємство «Керуюча компанія «Господар» Слобожанської селищної ради» Дніпровського району Дніпропетровської області оголосив закупівлю **Поточний ремонт каналізаційної системи в с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015: 45330000-9 — Водопровідні та санітарно-технічні роботи).**

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж насосiв | насос | 1 |   |
| 2 | Установлення насосiв вiдцентрових з електродвигуноммасою понад 0,1 до 0,2 т | насос | 1 |   |
| 3 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй 1 твагою до 0,-монтаж направляючих до насосу | т | 0,091 |   |
| 4 | Установлення клапанiв зворотних, на трубопроводах iзсталевих труб дiаметром 65мм | шт | 1 |   |
| 5 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 65 мм уколодязі | м | 10 |   |
| 6 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 50 мм | м | 30 |   |
| 7 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 30 |   |
| 8 | Ремонт насосiв | шт | 1 |   |
| 9 | Укладання труб полiетиленових дiаметром 90 мм | м | 300 |   |
| 10 | Промивання без дезінфекцiї трубопроводiв дiаметром100 мм | м | 300 |   |
| 11 | Монтаж таля ручного стацiонарного,вантажопiдйомнiсть 3,2 т, висота пiднiмання 6 м | шт | 1 |   |
| 12 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй 1 твагою до 0,-монтаж направляючих до насосу | т | 1 |   |
| 13 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типупри вiдкритiй проводцi | шт | 1 |   |
| 14 | Установлення вимикачiв та перемикачiв автоматичних | шт | 1 |   |
| 15 | Установлення чавунних засувок та клапанiв зворотнихдiаметром 100 мм | шт | 1 |   |
| 16 | Розробка залишків ґрунту вручну в колодязях[доробка вручну, розробленого механiзованим способом] |  м3 | 1 |   |
| 17 | Ремонт залiзобетонних стiн каналiв окремими мiсцямиплощею до 0,2 м2 | м3 | 1,2 |   |
| 18 | Врiзування дiаметром 90 мм в iснуючi мережi | шт | 4 |   |

Очікувана вартість предмета закупівлі: **199 900 грн 00 коп. (Сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот гривень 00 копійок) з ПДВ,** вонапередбачена кошторисом підприємства та річним планом закупівель на 2021 рік та формувалася шляхом моніторингу вартості робот та необхідного обладнання.

**Конкурентна процедура закупівлі Поточний ремонт каналізаційної системи в с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015: 45330000-9 — Водопровідні та санітарно-технічні роботи), доступна за відповідними посиланнями: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-09-002914-b**